8.0.7 PD 协议触发
将 PD 通讯开关切换到 ON，进入 PD 协议触发模式.退出 PD 触发后请将 PD 通讯开关切
换到 OFF.
以图为例，图为某充电器发送报文，共 6 档，其中第 1、2、3、4、5 档为固定电压档，
第 6 档为可调电压档(PPS).
当左边圆点停留在 Gear 时，可通过左右键切换档位.当档位切换到 PPS 档时，才可通过
单击中键切换步进电压，选择好步进电压后，通过左右键(左减右加)，减少/增加电压.
8.0.8 PD 协议转换
本功能用于只有 QC2.0 充电器，却希望给 PD 用电器供电的情况.
使用前，将 PD 通讯开关切换到 ON，然后进入 PD 协议转换模式,进入后，插入 PD 用电
器，即可进行 PD 快充.
该模式下，单击中键并通过左右键可更改 PD 发出报文的最大功率，更改功率时，注意
不要超过充电器功率，避免造成不必要的损坏.更改功率后须单击中键确认.
无设备连接时一直是 5V，避免插上手机时高压损坏不支持高压的手机。
QC2.0 只有 B 类充电器支持 20V 的触发，所以 PD 用电器请求 20V 电压时，测试仪会检测
充电器是否成功触发 QC2.0-20V，如果达不到 20V，测试仪将取消 20V 档位，并重新发送 Caps
广播。
另外，某些 PD 用电器在充电时会改变 D+,D-电压，导致 QC2.0 触发异常，此类充电器也
不可使用此功能充电.
21