9.0.3 读取 DASH 线缆
进入该功能，插入 DASH 线缆，即可读出芯片相关数据,如下图.
9.0.4 模拟 DASH 线缆
此功能在没有 DASH 线缆的情况下使用.
DASH 线缆 USB-A 头里会比普通 USB-A 的数据线多一个数据脚，并且多一颗芯片，用于识
别并开启 VOOC/WARP 闪充.
如，手机正常需使用一根 USB-A->Type-C 的 DASH 线缆，但刚好手上没有这种线，只有
FNB48 测试仪及一根 C-C 线，却想要触发 VOOC/WARP 闪充，此时可启动模拟 DASH 线缆的功能，
并使用 C-C 线连接到手机，就可进行 VOOC/WARP 闪充充电.
注：由于这种方法不是使用原装数据线进行充电，充电功率较大程度受 C-C 线影响，如
果 C-C 线阻抗较高，那么充电功率将降低不少.
9.0.5 苹果 2.4A 加速
苹果设备在检测到充电头 D+及 D-为 2.7V 的时候才能以 5V-2.4A 充电，此功能将 D+及 D-
设置为 2.7V.
25