8.0.9 VOOC/WARP 恒压触发
操作方式与 QC3.0 触发相同.
8.0.9 SVOOC 触发
Super VOOC 需要后端接大于 500mA 的负载进行诱骗，且 Super VOOC 仅有 10.5V 一档电
压，因此进入页面只能按 BACK 返回，并无其他操作.
9.0 充电工具
在(6.0.3)快充识别页面长按右键，进入充电工具菜单，功能有：
1 PD 监听器.
2 读取 E-Marker 线缆.
3 读取 DASH 线缆.
4 模拟 DASH 线缆.
5 苹果 2.4A 加速.
9.0.1 PD 监听器
使用 PD 监听器时，需将 PD 通讯开关拨到 ON，并使用不大于 16V(常用 5V)的电源及
Micro-USB 线缆，连接 PC 联机端口，提供外部电源.
使用 PD 监听器功能，需要 2 根 C-C 线缆，分别从 Type-C IN 接口和 Type-C OUT 接口连
接到充电器和 PD 用电器.当连接正常及捕抓到 PD 用电器所触发的 PD 协议时，页面表示如下
图.当 PD 充电器无法被供电时，是因为 C-C 线缆只有单面 CC，而 2 根 CC 没对接上，因此可
翻转其中一根 C-C 线缆接头，解决问题.
22