V1.0.08-11（2017-12-08）
1、修改DNS包中ID随机处理，解决ZTE E8810 E8820无法解析域名的问题。

1、Fix DNS ID to random value, fix fail to get domain name reponse for some ZTE router such as E8810,E8820.

V1.0.08-10
1、解决V7隐藏SSID的问题

1、Fix Smartlink V7 for hiden SSID.

V1.0.08-09
1、支持EON/KH Flash

1、Support EON/KH Flash.

V1.0.08-08
1、增加认证测试RF接收指令AT+WTSRX

1、Add RF receive command(AT+WTSRX) for RF test


V1.0.08-06
1、进一步增强smartlink V7成功率。
2、增加HF-LPT100F工程。

V1.0.08-04
1,增加smartlink V7, 加快配网速度和成功率
2,优化hfflash 接口，减少flash_lock,flash_unlock次数，增加操作速度;
4,优化smartlink V3
5,解决网页无法升级大于490KB大小的固件;
6,  添加计算当前软件版本MD5 AT命令(AT+SMD5),计算模块Flash前400KB的MD5值
7, 优化lwip协议栈，在网络异常的时候，close可能会出现socket资源释放不了情况
8, 解决由于更改信号量，TCP长时间跑流会断开问题
9. 缺省配置使能lwip协议栈中的组播功能
10. 解决DHCP在多AP条件下地址重新获取出错问题
11. 增强AP+STA工作时的稳定性
12. 支持AT+WSSSID中对“=”等特殊字符的支持
例:特殊字符采用\\+字符的十六进制数据表示
,: 0x2C	
=: 0x3D
?: 0x3F
测试数据
发送：AT+WSSSID=DDDDD\\2C\\3D\\3FSSSS			
查询WSSSID：DDDDD,=?SSSS
发送：AT+WSKEY=WPA2PSK,AES,DDDDD\\2C\\3D\\3FSSSS
查询WSKEY：WPA2PSK,AES,DDDDD,=?SSSS

V1.0.08-04
1,Add support of smartlink V7， speed up the config time
2,Optimize the hfflash interface， reduce the flash_lock,flash_unlock times, make the flash operation more fast;
4,Optimize smartlink V3
5,Resloved the bug the fail to update the firmware via webpage when firmware size exceed 490KB
6,Add AT+SMD5 to calculate the MD5 value from the module flash address 0 to 400KB.
7, Optimize the lwip, when network encounter error, close operationg fail to free the socket resources.
8, Optimize the break of TCP when transfer data for long time test.
9. Support new feature of multicase.
10. Fix the reget of DHCP error when there exist much AP.
11. Enhance the stability of AP+STA.
12. Suport special character for AT+WSSSID command such as “=”.
Example：
,: 0x2C	
=: 0x3D
?: 0x3F
Test data
Send：AT+WSSSID=DDDDD\\2C\\3D\\3FSSSS			
QueryWSSSID：DDDDD,=?SSSS
Send：AT+WSKEY=WPA2PSK,AES,DDDDD\\2C\\3D\\3FSSSS
QueryWSKEY：WPA2PSK,AES,DDDDD,=?SSSS



V1.07-08
1.	工程区分LPB100,LPT100,LPT200；
2.	更新LPBS2W.sct，新SDK用旧的LPBS2W.scr运行不正常
3.	提高smartlink兼容性，支持抓40M的包，解决对于有的路由器加密方式为TKIPAES的时候不成功问题
4.	添加smartlink 抓包API；
5.	支持微信Airkiss和Smartlink共存
6.	升级WiFi固件（v9->v10），新增在smartlink过程中beacon包分析，在复杂环境下可以更好查找路由器。注：本次版本仍然可以兼容旧的WiFi固件（V9）
7.	增加3路PWM复用配置，PWM6:SPI_MISO(pin27), PWM7:SPI_CLK(pin28), PWM8:SPI_MOSI(pin30)
8.	增加Flash Lock功能，防止在上电过程中可能对Flash的误擦除
9.	增加API，在socketa作为tcp server时，通过API接口关闭某个客户端(hfnet_socketa_close_client_by_fd,hfnet_socketa_close_client_by_id)
10.	解决LPB100连接的路由器ssid有多个同时存在，AT+WSCAN的异常问题
11.	AT+RECV导致重启问题
12.	修正自定义AT命令的参数长度超过127字节时死循环问题
13.	修改网页配置模块用户名和密码时，用户名或密码里不能包含有特殊字符（！@#￥%）的问题

v1.0.07-08
1. Seperated project to LPB100,LPT100,LPT200
2. Update LPBS2W.sct, old LPBS2W.scr is not compatible with new SDK
3. Update smartlink compatibility for mobile and router running with 802.11n 40M bandwidth
4. Update smartlink compatibility with some router running TKIP/AES
5. Add smartlink APIs for those who want to develop their own smartlink algorithm
6. Support coexistence of Airkiss and Smartlink
7. Upgrade WiFi firmware from v9 to v10, add beacon analysis during smartlink to make it easy to find routerin complex environment. Note: new SDK version is also compatiable with old WiFi firmware version, v9
8. Add addition 3 PWM configuration, PWM6:SPI_MISO(pin27), PWM7:SPI_CLK(pin28), PWM8:SPI_MOSI(pin30)
9. Add new APIs, hfnet_socketa_close_client_by_fd,hfnet_socketa_close_client_by_id
10.Resolved AT_WSCAN issues when there are many (>4) same SSID routers around
11.Resolved eht issue that when using'AT+RECV', it may lead to software reset.
12.Resolved dead loop issue when the parameter of user defined AT command exceed 127 bytes
13.Resolved the issue that some special charactors (！@#￥%) are not supported when changing user name/password on web

V1.06-07:
1, 解决串口误差太多导致无法校准
2 ,解决ntp 导致资源泄漏;
3, 解决 pin13脚 API控制异常;

v1.0.06-07
1. Improve the stability for long term TCP connection, the stability for frequently open/close of TCP connection. 
2. Improve the stablity when the module running in AP mode
3. Added defense mechnism for smartlink, it will retry from beginning when failed
4. Improve the compatibility of WPS
5. Supported Websocket


V1.06-05
1. TCP稳定性：
    - 改进TCP长期连接情况下的稳定性，用户建立的TCP可长期保持连接和数据传输
    - 频繁TCP反复连接断开情况下的稳定性，用户可频繁连接断开TCP连接，TCP每次可以连接成功并传输数据
2. AP稳定性
    - AP，AP+STA长期放置情况下可正常工作（出于安全考虑，此时AP应设加密方式）
3. Smartlink改进
    - 在失败时，模块会自动重试
    - 进入smartlink，放置一段时间（如2分钟以上），仍可以工作，不需重启
4. 模块串口在模块出厂时会校准，保证波特率的准确性
5. 提高产测软件执行效率
6. WPS功能改进，增加兼容性
7. 新增Websocket库（client），可以更好支持云应用
8. 其他Bug

V1.05-19
1，模块工作在AP模式，长时间空闲放置，连接AP小概率连不成功问题;
2, 模块工作在STA模式，长时间空闲放置，模块小概率出现不能正常工作问题;
3, 大量模块同时上下电，同时去连接同一个路由器，可能会概率出现连接不上问题;
4, 增加AT+WIFI命令,控制WIFI开关;
5, 当模块WIFI异常的时候，不再重启模块,可以通过重启WIFI恢复；
6, 优化TCP/IP协议栈，解决TCP多个连接同时连接问题，不再有创建socket和接收socket数据一定在同一个线程的限制;
7, 解决模块发送网络数据包（数据部分全0，或者有很多连续0，长度超过512）导致模块死机问题;
8,优化wps，增强兼容性；
9、增加AT+WIFI命令，修改AT+RECV命令。

V1.0.04a-29
1、解决10个模块同时上电连接到同一个Ap，可能有几个连不上问题，解决模块做STA模式的时候，空闲长时间放置会出现模块重启问题.

V1.0.04a-25：
1,修复放置一段时间后SmartLink配置不成功；
2,修复模块重启，对于部分TCP server，重启后能够建立连接但是不能发数据问题;
3,修复思科aironet 1600i系列无法连接问题；

V1.0.04a-23：
1、去掉UDPLCPT功能，防止升级后没有做reload导致UDP收不到数据；
2、修复SmartLink log没有带IP问题；

V1.0.04a-21
1. 修改：smartlink如果周围一个AP也搜不到的情况下，按reload可以重新进入；
2. 修改：smartlink过程中可能意外重启，修改重启后继续进入smartlink模式；
3. 改进串口分包；
4. 修改网页登录名点击3次就会进入的bug；
5. 修改波特率去掉300；
6. 支持Firmware8.0 /9.0；

V1.0.04a-17
1、解决-16版本串口分包的问题。

V1.0.04a-16
更新说明：
1， 解决连接极路由重启现象；
2、增加本地UDP端口设置命令AT+UDPLCPT；例：AT+UDPLCPT=1234,2345将socketA本地端口设置为1234，将socketB的本地端口设置为2345，目标端口仍由NETP、SOCKB设置；
3、增加流程处理SmartLink Fail情况(配置模块成功，APP显示失败问题)，配合新版APP使用(暂时只有Anadroid版本，增加扫描机制)，提高成功率；
(注：升级后必须做恢复出厂设置，不然NTP、UDP端口是错误的)

Wi-Fi Firmware V9.0更新记录：

实现N信道抓包，优化SmartLink